|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **Юридический адрес:**  614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12а, офис 402  **Почтовый адрес:**  614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12а, офис 402 | | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  **ООО «СПЕЦ ЭНЕРДЖИ»** |
| Тел.: +7 (342) 259-01-87  E-mail: info@senergy.pro |  |

**Опросный лист № \_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Контактные данные** | |
| Организация: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Контактный телефон: |  |
| Электронная почта: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Параметры** | **Значение** |
| 1 | Назначение |  |
| 2 | Размещение (улица, ангар, иное)/климатическое исполнение |  |
| 3 | Температура окружающей среды |  |
| 4 | Габариты ДхШхВ, не более, м |  |
| 5 | Исполнение блока насосного: |  |
| -стационарное |  |
| -мобильное |  |
| 6 | Тип промывочной жидкости (состав, свойства) |  |
| 7 | Параметры промывочной жидкости на выходе: |  |
| Температура, °С |  |
| Расход, л /мин |  |
| Давление, МПа |  |
| 8 | Требование к фильтрации воды на выходе |  |
| 9 | Тип электросети |  |
| 10 | Тип и размер выходного фланца |  |
| 11 | Управление (местное/дистанционное) |  |
| 12 | Дополнительный насос для заправки/слива с функцией перемешивания при нагреве |  |
| 13 | Встроенный бак |  |
| 14 | Объём встроенного бака, не менее, л |  |
| 15 | Подогрев в баке |  |
| 16 | Встроенный уровнемер в баке |  |
| 17 | Встроенный термометр в баке |  |
| 18 | Регулятор давления после себя |  |
| 19 | Материал трубопроводов, насосов и запорно-регулирующей арматуры, бака |  |
| 20 | Требования по взрывозащите:  - класс взрывоопасной зоны по ПУЭ  - категория и группа взрывоопасной смеси по ПУЭ |  |
| 21 | Цветовое решение:  Трубопроводы  Опорные конструкции  Окраска запорно-регулирующей арматуры |  |
| 22 | Срок службы, не менее |  |
| 23 | Объём эксплуатационной документации |  |
| 24 | Сертификаты и декларации | |
| 25 | Дополнительные требования к локальной автоматизация и защите оборудования:  (необязательно) | |
| 26 | Дополнительные требования к комплектации:  (необязательно) | |
| 27 | Другие требования:  (необязательно) | |